Прайс лист на установку очистки питьевой воды «АЭРОМАГ» (розница) 22.09.15.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Параметры** | Модель «АЭРОМАГА» | | | | | | | | |
| «АЭРОМАГ-**А**» | | | «АЭРОМАГ-**В**» | | | «АЭРОМАГ-**С**» | | |
| 1 | Габаритные размеры  корпуса Д\*Ш\*В | **1080\*1080\*2380** | **1350\*1350\*2390** | **1750\*2000\*2390** | **1080\*1080\*2380** | **1350\*1350\*2390** | **1750\*2000\*2390** | **1080\*1080\*2380** | **1350\*1350\*2390** | **1750\*2000\*2390** |
| 2 | Производительность «АЭРОМАГа»,м3/сутки | **0.9** | **1.6** | **2** | **0.9** | **1.6** | **2** | **0.9** | **1.6** | **2** |
| 3 | Содержание железа  в воде мг/литр | **До 3** | | | **До 8** | | | **До 24** | | |
| 4 | Кол-во кавитаторов в «АЭРОМАГе» | **1** | | | **2** | | | **3** | | |
| 5 | Дополнительный скважинный насос | **-** | | | **-** | | | **Водолей БЦПЭ 0,5-50У**  **(напор 50-75 м., пр-ть 1.8-3.6 м3/час, мощность 970 Вт)** | | |
| 6 | Стоимость, руб. | 125950 | 144320 | 164200 | 133510 | 151900 | 171800 | 153740 | 170260 | 189088 |

1. Все модели «АЭРОМАГов» обязательно комплектуются погружными насосами за счёт покупателя:

-Grundfos SQ 2-55 – 880 евро, (из расчёта 1 санузел + кухня),

-Grundfos SQ 3-55 – 975 евро, (из расчёта 2 санузла + кухня),

-Grundfos SQ 5-70 – 1448 евро,/ при насосе Grundfos SQ 5-50 – 1091 евро, срок поставки минимум 2 месяца (из расчёта 3-4 санузла + кухня),

при оснащении станции насосами Grundfos SQ 5-70/5-50 цена установки увеличивается на 15 %. АЭРОМАГ 0.9 куба не комплектуется насосами Grundfos SQ 5-70/5-50.

2. Обязательно покупателю иметь аккумулятор воды (гидробак) на все модели «АЭРОМАГов» объёмом не менее 200 литров.

3. Если содержание железа в воде более 24 мг/литр , то производится индивидуальный расчёт модели «АЭРОМАГа», количества кавитаторов и выбор дополнительного насоса в нём под каждый конкретный случай(выбор рабочего давления на входе кавитаторов).

4. Потребление электроэнергии для очистки и подачи воды в дом на«АЭРОМАГ»:А - 12 кВт/ч за сутки, В – 18 кВт/ч за сутки, С – 24 кВт/ч за сутки. В целях экономии электроэнергии на все модели «АЭРОМАГа» заказчик может приобрести блок БИОТАЙМЕР. Цена 6 200 руб. БИОТАЙМЕР устанавливается на питание циркуляционного насоса, а в «АЭРОМАГе-С» ещё и на доп., погружной циркуляционный насос высокого давления. Режимы работы БИОТАЙМЕРа устанавливает заказчик в зависимости от качества очищаемой воды (экономия электроэнергии от 20% до 50%). При тарифе 4 руб., за кВт цена за эл-энергию для «АЭРОМАГОВ» А-12х4руб.,=48 руб.,В-18х4руб.,=72руб.,С-24х4руб.,=96руб.

5. Любая модель «АЭРОМАГа» может комплектоваться УОФ УФТ С-1(2;4) обеззараживателем, который приобретается за счёт покупателя и монтируется им перед гидробаком в доме . Прайс лист на УФО.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип УФО | ЦЕНА руб. |
| УОФ УФТ С-1 | 49 300 |
| УОФ УФТ С-2 | 98 100 |
| УОФ УФТ С-4 | 109 500 |